糖课（山东）食品加工有限公司
年产一万吨面团、面包项目
（一期-年产面团4974t、烘烤面包3186t、糕点蛋糕1837t）
竣工环境保护验收意见

2025年9月27日，糖课（山东）食品加工有限公司组织相关人员成立验收小组，对本公司年产一万吨面团、面包项目（一期-年产面团4974t、烘烤面包3186t、糕点蛋糕1837t）进行竣工环境保护验收。验收小组在现场踏勘基础上，根据《糖课（山东）食品加工有限公司有限公司年产一万吨面团、面包项目（一期-年产面团4974t、烘烤面包3186t、糕点蛋糕1837t）竣工环境保护验收监测报告》并一一对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南》中的相关要求，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门环评审批意见等要求对本项目进行验收，形成以下验收意见：
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
糖课（山东）食品加工有限公司年产一万吨面团、面包项目位于东营经济技术开发区南一路以南、徐州路以东（东经118°43′11.266″，北纬37°25′10.872″），产品一面团以面粉、饮用水、白糖、鸡蛋、牛奶、食用油、奶粉等为原材料，主要工艺流程为原料配料-和面-面团分割-面团成型-冷藏-（面包加工）分发门店后由门店自行进行面包加工；产品二烘烤面包以面粉、牛奶、鸡蛋、白糖、食用油、奶粉、酵母、淡奶油、果仁馅料等为原材料，主要工艺流程为原料配料-和面-面团分割-面团成型-冷藏-套模-面团醒发-烘烤-冷却--质检-内包装消毒装袋-外包装入库；产品三糕点蛋糕以鸡蛋、面粉、白糖、食用油、奶粉、食品添加剂等为原材料，主要工艺流程为原料配料-面粉打发-面团分割-面团成型-冷藏-套模-烘烤-冷却-质检-内包装消毒装袋-外包装入库。产品四以鸡蛋、面粉、饮用水、白糖、食用油、奶粉、酵母、食品添加剂等为原材料，主要工艺流程为套模-醒发面团-油炸-冷却-质检-内包装消毒装袋-包装入库；项目建成后可实现年产面团、面包共10000吨（其中产品一面团4974t/a、产品二烘烤面包3186t/a、产品三糕点蛋糕1837t/a、产品四油炸面包3t/a）。
（二）环保审批情况及建设过程
2023年10月糖课（山东）食品加工有限公司委托山东创润环保科技有限公司编制了《糖课（山东）食品加工有限公司年产一万吨面团、面包项目环境影响报告表》，东营经济技术开发区审批服务部于2023年10月30日以东开管环审[2023]59号对该项目环境影响报告表进行了批复。
由于市场变化，糖课（山东）食品加工有限公司年产一万吨面团、面包项目分二期建设。一期主要建设1座生产车间，购置筛粉机、离缸式搅拌机、翻缸式搅拌机等设备形成年产面团4974t、烘烤面包3186t、糕点蛋糕1837t的生产规模；二期拟购置油炸机等设备形成年产油炸面包3t的生产规模。
项目开工建设为2023年11月10日，环境保护设施竣工时间为2024年11月5日。
目前糖课（山东）食品加工有限公司已于2024年11月6日取得排污许可登记回执，排污许可登记回执编号为91370500MACT5G6Y2G001Z。企业按照排污许可登记回执的要求进行生产设施、治理设施、监测等管理。
2025年2月糖课（山东）食品加工有限公司有限公司委托山东鲁蒙检测有限公司对厂内进行了验收监测及现场检查。糖课（山东）食品加工有限公司在结合监测结果并查阅相关文件和技术资料的基础上，编制完成了《糖课（山东）食品加工有限公司有限公司年产一万吨面团、面包项目（一期-年产面团4974t、烘烤面包3186t、糕点蛋糕1837t）竣工环保验收监测报告》。
（三）投资情况
本项目实际总投资2500万元，其中实际环保投资50万元，环保投资占总投资比例的2%。
（四）验收范围
本次验收范围为年产一万吨面团、面包项目（一期-年产面团4974t、烘烤面包3186t、糕点蛋糕1837t）环保设施建设及达标排放情况。
二、工程变动情况
（1）糖课（山东）食品加工有限公司年产一万吨面团、面包项目根据市场变化，分两期进行建设，目前仅建成一期，本次仅针对一期进行验收；
原环评中未分期建设；实际生产过程中根据市场变化分两期建设，一期已主要建设1座生产车间，购置筛粉机、离缸式搅拌机、翻缸式搅拌机等设备形成年产面团4974t、烘烤面包3186t、糕点蛋糕1837t的生产规模；二期拟购置油炸机等设备形成年产油炸面包3t的生产规模。
（2）本项目建设地点未发生变化，且防护距离内无新增敏感点；
（3）本项目生产工艺发生变化，工艺流程简化；
原环评中人工将外购的鸡蛋在水槽中冲洗后将鸡蛋人工运去打蛋间打蛋，打蛋完成后将蛋液运至冷藏间待用便于后续加工；实际生产过程中直接购买成品蛋液存至冷藏间待用便于后续加工。
（4）本项目项目组成发生变化，但环境防护距离范围未发生变化，未新增敏感点，因此不属于重大变动；
原环评中建设2层的生产车间，建筑面积8500m2（1层4000m2、2层4500m2），筛粉机、搅拌机、蛋糕搅拌机、连续分割机、锥形滚圆机、高比转炉、高比平炉、全自动开酥机、曲奇灌注机等生产设备布置于生产车间1层；自动包装机、自动排盘机、三重自动包馅机、蛋糕灌注机、捏花机等生产设备布置于生产车间2层，1间建筑面积500m2的仓库，1间建筑面积500m2的冷库，在生产车间1层西北角建设1间建筑面积200m2的餐厅、在生产车间1层西侧建设1间建筑面积70m2的化验室；实际生产过程中建设2层的生产车间，建筑面积8500m2(1层4000m2、2层4500m2）。其中1层设置西部设置72m2的面粉库、15m2的原料分装间、144m2的成品包装间、97m2的和面间、221m2的成型间等，东部设置195m2的面团成型间、202m2的烘烤间1等，购置筛粉机、搅拌机、蛋糕搅拌机、连续分割机、锥形滚圆机、高比转炉、高比平炉、全自动开酥机、曲奇灌注机等生产设备；2层160m2的饼干成型间、589m2的成型间、293m2的烘烤间2、220m2的冷却间、240m2的熟品内包间等，购置自动包装机、自动排盘机、三重自动包馅机、蛋糕灌注机、捏花机等生产设备，1间建筑面积193m2的仓库，1间建筑面积91m2的冷库，在生产车间1层东北角建设1间建筑面积200m2的餐厅、在生产车间1层1层东侧建设1间建筑面积45m2的化验室。
（5）本项目设备数量发生变化，但生产规模未发生变化，未新增污染物排放种类；本项目处于臭氧不达标区，相应的污染物氮氧化物、挥发性有机物排放量未增加；其他污染物排放量未增加10%以上，因此不属于重大变动；
原环评中购置4台规格型号为SC-20L的蛋糕搅拌机、4台规格型号为ZC-40L的蛋糕搅拌机、1台灭菌锅；实际生产过程中为节约人工成本并提高生产效率，购置8台规格型号为SC-20L的蛋糕搅拌机、7台规格型号为ZC-40L的蛋糕搅拌机、2台灭菌锅。
（6）本项目废水处理方式发生变化，废水排放量减少，未新增污染物排放种类，因此不属于重大变动；
原环评中餐饮废水、设备清洗废水、车间地面清洗废水经隔油池沉淀后与鸡蛋清洗废水和纯水制备排水共同排入开发区污水管网，最终由东营首创水务有限公司处理后最终排入东营河；实际生产过程中餐饮废水、设备清洗废水、车间地面清洗废水经油水分离器分离后与纯水制备排水共同排入开发区污水管网；最终由东营首创水务有限公司处理后最终排入东营河。
（7）本项目固体废物发生变化；
原环评中蛋壳由环卫部门统一收集后集中处理、隔油池油泥、油炸间更换油收集后外售；实际生产过程中因直接购买蛋液，故不产生蛋壳，未建设隔油池及购置油炸机，故不产生隔油池油泥、油炸间更换油，新增油水分离器，因此新增油水分离器油泥，收集后外售。
综上，对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号）、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号），本项目无重大变动，因此可纳入本次验收。
三、环境保护设施建设情况
1.废气
本项目生产过程产生的废气主要是烘烤油烟、餐厅油烟、解包投料与筛分粉尘和化验室废气。
烘烤车间1产生的油烟由抽油烟机收集后经油烟净化设备（油烟去除效率90%）处理后通过1根15m排气筒DA001达标排放；烘烤车间2产生的油烟由抽油烟机收集后经油烟净化设备（油烟去除效率90%）处理后通过1根15m排气筒DA002达标排放；餐厅油烟经抽油烟机收集后经油烟净化设备（油烟去除效率90%）处理后通过1根15m排气筒DA003达标排放。项目解包投料与筛分粉尘在封闭房间内经布袋除尘器收集处理后无组织排放。化验室挥发的酒精废气（VOCs)经通风橱无组织排放。
2.废水
本项目生活污水经化粪池预处理后排入开发区污水管网；餐饮废水、设备清洗废水、车间地面清洗废水经油水分离器分离后与纯水制备排水共同排入开发区污水管网；最终由东营首创水务有限公司处理后最终排入东营河；化验废液（化验残液与清洗废水）作为危险固废暂存危废间。
3.噪声
本项目噪声主要来源于筛粉机、自动连续压面机等设备产生的噪声，噪声声源70~85dB（A），通过在各机械安装时采用加大减震基础，安装减震装置，在设备安装及设备与管路连接处可采用减震垫或柔性接头措施减震、降噪，车间隔音，加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行，可以有效地降低设备噪声对周围环境的影响。
4.固体废物
本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、不合格品、废布袋、废包装袋、废包装桶、废包装材料、布袋除尘收集粉尘、自然沉降粉尘、纯水制备滤芯、油水分离器油泥、油烟净化器收集污油、废润滑油、紫外线灯、废润滑油桶、化验废液（化验残液与清洗废水）与废试剂瓶。
生活垃圾由环卫部门定期清运；不合格品、废布袋、废包装袋、废包装桶、废包装材料、自然沉降粉尘、纯水制备滤芯、油水分离器油泥、油烟净化器收集污油集中收集后外售；布袋除尘器收集后回用于生产；废润滑油、紫外线灯、废润滑油桶、化验废液（化验残液与清洗废水）与废试剂瓶委托有资质单位处置。
综上，本项目所有固废均得到妥善处理。
四、污染物达标排放情况
1、废气
验收监测期间，糖课（山东）食品加工有限公司年产一万吨面团、面包项目（一期-年产面团4974t、烘烤面包3186t、糕点蛋糕1837t）无组织颗粒物最大排放浓度0.421mg/m3，无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织相关排放限值的标准要求（1.0mg/m3）；VOCs最大排放浓度1.15mg/m3，无组织VOCs排放满足《挥发性有机物排放标准 第 7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2中厂界监控点浓度限值要求（2.0mg/m3）。
验收监测期间，糖课（山东）食品加工有限公司年产一万吨面团、面包项目（一期-年产面团4974t、烘烤面包3186t、糕点蛋糕1837t）烘烤车间1排气筒DA001油烟最大排放浓度0.4mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2中饮食业单位的油烟最高允许排放浓度要求的大型规模（1.0mg/m3) 。
验收监测期间，糖课（山东）食品加工有限公司年产一万吨面团、面包项目（一期-年产面团4974t、烘烤面包3186t、糕点蛋糕1837t）烘烤车间2排气筒DA002油烟最大排放浓度0.4mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2中饮食业单位的油烟最高允许排放浓度要求的大型规模（1.0mg/m3) 。
验收监测期间，糖课（山东）食品加工有限公司年产一万吨面团、面包项目（一期-年产面团4974t、烘烤面包3186t、糕点蛋糕1837t）食堂油烟排气筒DA003油烟最大排放浓度0.4mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2中饮食业单位的油烟最高允许排放浓度要求的大型规模（1.0mg/m3) 。。
2、废水
验收监测期间，糖课（山东）食品加工有限公司年产一万吨面团、面包项目（一期-年产面团4974t、烘烤面包3186t、糕点蛋糕1837t）厂区污水总排放口DW001 pH值在7.1~7.5之间，色度7倍，CODCr、氨氮、SS、总磷、总氮、五日生化需氧量、总有机碳、石油类、动植物油类最大排放浓度分别为118mg/L、6.43mg/L、37mg/L、0.96mg/L、15mg/L、31.3mg/L、64.1mg/L、0.56mg/L、1.4mg/L；CODCr、氨氮、SS、总磷、总氮、五日生化需氧量、总有机碳、石油类、动植物油类平均排放浓度分别为104.875mg/L、6.02mg/L、32.625mg/L、0.915mg/L、14.3375mg/L、27.075mg/L、54.0125mg/L、0.495mg/L、1.3mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和东营首创水务有限公司纳管标准。
3、厂界噪声
验收监测期间，糖课（山东）食品加工有限公司年产一万吨面团、面包项目（一期-年产面团4974t、烘烤面包3186t、糕点蛋糕1837t）昼间噪声最高值56.3dB（A），夜间噪声最高值为48.4dB（A）。厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准（昼间：60dB（A），夜间：50dB（A））。
4、固体废物
本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、不合格品、废布袋、废包装袋、废包装桶、废包装材料、布袋除尘收集粉尘、自然沉降粉尘、纯水制备滤芯、油水分离器油泥、油烟净化器收集污油、废润滑油、紫外线灯、废润滑油桶、化验废液（化验残液与清洗废水）与废试剂瓶。
生活垃圾由环卫部门定期清运；不合格品、废布袋、废包装袋、废包装桶、废包装材料、自然沉降粉尘、纯水制备滤芯、油水分离器油泥、油烟净化器收集污油集中收集后外售；布袋除尘器收集后回用于生产；废润滑油、紫外线灯、废润滑油桶、化验废液（化验残液与清洗废水）与废试剂瓶委托有资质单位处置。
综上，本项目所有固废均得到妥善处理。
五、验收结论
根据该项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查情况，糖课（山东）食品加工有限公司有限公司遵守了环境影响评价制度，环境影响评价文件及批复等资料齐全，项目全部落实了环评批复中的各项环保要求，固体废物处置合理，各项污染物能够达标排放，项目在环境保护方面符合竣工验收条件，验收组一致认为糖课（山东）食品加工有限公司有限公司年产一万吨面团、面包项目（一期-年产面团4974t、烘烤面包3186t、糕点蛋糕1837t）可以通过竣工环境保护验收。
六、后续管理要求
1、项目完成自行验收之后5个工作日内需进行网上公示，公示期不少于20个工作日。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。
2、验收报告报送环保部门备案时应同时报送验收报告公示情况说明及验收整改说明。
3、做好环保设施维护及运行管理记录，确保各项污染物达标排放。
4、明确项目运行期间监测计划及落实，并定期开展例行监测，及时对环境信息进行公开。
七、验收人员信息
本项目验收人员信息具体见附表1。
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